**Fylgiskjal 1B**

Í sambandi við dimensjonering av bygningslutum í Føroyum verða hesir normar brúktir.

* norm for sikkerhedsbestemmelser for konstruktioner DS409
* norm for last på konstruktioner 410

ella samsvarandi Eurocodes.

Føroyar hava ikki serstakan føroyskan norm til dimensjónering móti vindi.

Tí verður víst til frágreiðingina “GEM, Onshore Climate Review for the Faroe Islands – 2001”, ið lýsir søguligar veðurmátingar á ymiskum veðurstøðum í Føroyum.